# Połączenie przewodowe

1. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup) (A).

2. Potrzebny jest kabel Ethernet (sprzedawany oddzielnie).

3. Zdejmij nasadkę (B) z portu znajdującego się po lewej stronie z tyłu drukarki.

4. Połącz ze sobą drukarkę i urządzenie sieciowe (router itp.) za pomocą kabla Ethernet (C).

   Nie podłączaj do żadnego innego portu.

5. Za pomocą przycisków i (D) wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.

6. Wybierz opcję Ustawien. sieci LAN (LAN settings) i naciśnij przycisk OK.

7. Wybierz opcję Przewod. sieć LAN (Wired LAN) i naciśnij przycisk OK.

8. Wybierz opcję Wł./wył. przew. LAN (Enab./dis. wired LAN) i naciśnij przycisk OK.

9. Wybierz opcję Aktywne (Enable) i naciśnij przycisk OK.

10. Jeśli pojawi się poniższy ekran, naciśnij przycisk OK.

    Jeśli poniższy ekran się nie wyświetli, przejdź do następnego punktu.

11. Naciśnij przycisk KOPIUJ (COPY) (E).

    W ten sposób kończy się konfiguracja połączenia sieciowego.

12. Wróć do aplikacji i kontynuuj instalowanie.

    Kliknij ikonę na pasku zadań (taskbar) i kontynuuj konfigurowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.