# Екран «Вибір мережі (SSID)»

Якщо підключення принтера до маршрутизатора безпроводової мережі не можна встановити автоматично, відображається екран Вибір мережі (SSID) (Select Network (SSID)).

Підключіть принтер до маршрутизатора безпроводової мережі, виконавши описані нижче кроки.

1. У списку Ім’я мережі (SSID): (Network Name (SSID):) виберіть ім’я мережі (SSID) для маршрутизатора безпроводової мережі, до якого потрібно підключитися.

   Якщо маршрутизатор безпроводової мережі не відображається в списку, дотримуйтесь інструкцій у розділі Маршрутизатора безпроводової мережі немає в списку «Ім’я мережі (SSID)».

2. Клацніть Далі (Next).

   Якщо ви не використовуєте тип шифрування, наведені нижче кроки можна не виконувати.

3. У полі Пароль: (Password:) введіть пароль для маршрутизатора безпроводової мережі.

   Введіть потрібний символ. Під час введення символів має значення їхній регістр.

   Задайте параметр Ідентифікатор ключа WEP: (WEP Key ID:), якщо використовуєте підключення WEP.

4. Клацніть Далі (Next).

## Маршрутизатора безпроводової мережі немає в списку «Ім’я мережі (SSID)»

Якщо в списку Ім’я мережі (SSID): (Network Name (SSID):) немає вашого маршрутизатора безпроводової мережі (наприклад, коли активовано прихований режим), додайте його, виконавши наведені нижче кроки.

1. У списку Ім’я мережі (SSID): (Network Name (SSID):) виберіть пункт Інші мережі (Other networks).

2. Клацніть Далі (Next).

3. У полі Ім’я мережі (SSID): (Network Name (SSID):) введіть ім’я мережі (SSID).

4. У розділі Тип шифрування: (Encryption Type:) виберіть протокол.

   Якщо ви не використовуєте тип шифрування, виберіть Не використовувати (Do not use) й перейдіть до кроку 6.

   Задайте параметри Довжина ключа WEP: (WEP Key Length:), Формат ключа WEP: (WEP Key Format:) і Ідентифікатор ключа WEP: (WEP Key ID:), якщо використовуєте підключення WEP.

5. Введіть пароль для маршрутизатора безпроводової мережі.

6. Клацніть Далі (Next).

Примітка

- Пароль ще називають ключем безпеки або парольною фразою.
- Відомості про значення за промовчанням для пароля й імені мережі (SSID) або про те, як перевірити поточні значення, див. в посібнику, який надавався в комплекті з маршрутизатором безпроводової мережі.
- Ідентифікатори SSID для смуги 2,4 ГГц відображаються для імені мережі (SSID). Якщо ваш принтер підтримує смугу 5 ГГц, ідентифікатори SSID для смуги 5 ГГц також відображаються.