# Настроюв. вручну

1. Виберіть пункт Інші настройки (Other setup) та натисніть кнопку OK.

2. Виберіть пункт Настроюв. вручну (Manual setup) і натисніть кнопку OK.

3. Виберіть маршрутизатор безпроводової мережі та натисніть кнопку OK.

   Якщо відображається інший екран або не вдається знайти маршрутизатор безпроводової мережі, див. розділ «Усунення неполадок».

   - Якщо вибрано Прямий ввід маршр., див. тут

4. Натисніть кнопку OK.

5. Виберіть протокол безпеки, встановлений на маршрутизаторі безпроводової мережі, і натисніть кнопку OK.

   Якщо на екрані принтера відобразиться повідомлення «Підключено (Connected)», вводити пароль мережі не потрібно. Виберіть пункт «Вимкнути (Disable)» на наступному кроці та продовжуйте настроювання.

6. Виберіть протокол безпеки, заданий на маршрутизаторі безпроводової мережі.

   - Вимкнути
   - WEP
   - WPA/WPA2