# Примітки щодо підключення через Wi-Fi

- Переконайтеся, що між комп’ютером і маршрутизатором безпроводової мережі (A) встановлено підключення. Докладніше про перевірку цих параметрів див. у посібнику з комплекту поставки маршрутизатора безпроводової мережі або зверніться до його виробника.

- Конфігурація, функції маршрутизатора, процедури настроювання та параметри безпеки маршрутизаторів безпроводової мережі можуть відрізнятися залежно від системного середовища. Докладніше про це див. в посібнику з використання маршрутизатора безпроводової мережі або зверніться до його виробника.
- Цей принтер не підтримує стандарти IEEE802.11ac, IEEE802.11a і IEEE802.11n (5 ГГц). Перевірте, чи підтримує пристрій стандарт IEEE802.11n (2,4 ГГц), IEEE802.11g або IEEE802.11b.
- Якщо на пристрої встановлено режим «Тільки IEEE802.11n», WEP або TKIP не можна використати як протокол безпеки. Змініть протокол безпеки для пристрою на інший, відмінний від WEP і TKIP, або змініть настроювання до значення, відмінного від «Тільки IEEE802.11n».
  Коли параметри змінено, підключення між пристроєм і маршрутизатором безпроводової мережі буде тимчасово вимкнено. Не переходьте до наступного вікна цього посібника, доки процес настроювання не буде завершено.
- У разі використання в офісі зверніться до адміністратора мережі.
- Зверніть увагу, що в разі підключення до незахищеної мережі особисті відомості можуть бути розкриті стороннім особам.
- Неможливо використовувати принтер одночасно через безпроводові й проводові підключення. Локальну мережу та USB-підключення можна використовувати одночасно.