# Усунення неполадок -Підключення вручну-

# З’являється повідомлення «Помилка підключення до маршр безпроводової мережі <Див. посібник>», якщо для протоколу безпеки вибрано значення WPA/WPA2

1. Перевірка 1 Переконайтеся, що пароль до маршрутизатора безпроводової мережі правильний.

## Якщо проблема з паролем відсутня

1. Перевірка 2 Перевірте параметри маршрутизатора безпроводової мережі.

   Якщо функцію DHCP маршрутизатора безпроводової мережі вимкнено, активуйте її та налаштуйте параметри безпроводового підключення ще раз.

2. Перевірка 3 Скиньте помилку й настройте принтер ще раз.

   Натисніть кнопку OK.

   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну знову

3. Перевірка 4 Перевірте параметри фільтрування MAC-адрес.

   Якщо функція фільтрування MAC-адреси на маршрутизаторі безпроводової мережі увімкнена, змініть параметри, так щоб MAC-адресу принтера було прийнято.

   Виконайте наведені нижче дії для перевірки MAC-адреси принтера.

   1. Натисніть кнопку Настроювання (Setup).
   2. За допомогою кнопки або виберіть пункт Парам. пристрою (Device settings) та натисніть кнопку OK.
   3. Виберіть пункт Параметри LAN (LAN settings) і натисніть кнопку OK.
   4. Виберіть пункт Друк даних LAN (Print LAN details) і натисніть кнопку OK.
   5. Перевірте параметр MAC address of wireless LAN у надрукованих даних LAN.
   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну знову

4. Перевірка 5 Перевірте параметри протоколу безпеки (спосіб шифрування) для маршрутизатора безпроводової мережі.

   Якщо маршрутизатор безпроводової мережі налаштовано для зв’язку тільки за стандартом IEEE802.11n, а стандартом шифрування встановлено WEP або TKIP, змініть стандарт шифрування на відмінний від WEP і TKIP або застосуйте інший стандарт зв’язку, а потім знову налаштуйте параметри безпроводового підключення.

   Якщо для стандарту шифрування вказано значення WEP або TKIP, використовувати IEEE802.11n як стандарт зв’язку не можна.

   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну знову

   Докладніше про перевірку або зміну параметрів маршрутизатора безпроводової мережі див. в посібнику з комплекту поставки маршрутизатора або зверніться до його виробника.