# Настройка вручную

1. Выберите пункт Другие настройки (Other setup) и нажмите кнопку OK.

2. Выберите Настройка вручную (Manual setup) и нажмите кнопку OK.

3. Выберите маршрутизатор беспроводной сети и нажмите кнопку OK.

   Если отображается другой экран или маршрутизатор беспроводной сети не обнаружен, см. раздел «Устранение неполадок».

   - Если вы выбрали параметр Непосред. ук. маршр., нажмите здесь

4. Нажмите кнопку OK.

5. Выберите протокол защиты, настроенный на маршрутизаторе беспроводной сети, и нажмите кнопку OK.

   Если отображается «Подключено (Connected)», значит пароль для подключения к сети не требуется. Выберите «Выключено (Disable)» в следующем действии и продолжите настройку.

6. Выберите протокол защиты, установленный на маршрутизаторе беспроводной сети.

   - Выключено
   - WEP
   - WPA/WPA2