# คำแนะนำการติดตั้ง
- G6000 series -

# การเชื่อมต่อแบบมีสาย

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ก่อนการเริ่มตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย

   หากเปิดเครื่องไว้ สัญญาณไฟ พลังงาน(ON) (A) จะติดสว่างหรือกะพริบ

   - หมายเหตุในการเชื่อมต่อแบบมีสาย(ปรากฏในหน้าต่างใหม่)

   ข้อสำคัญ

   - หากเครื่องพิมพ์กำลังทำความสะอาด จัดตำแหน่งหัวพิมพ์ หรือดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ รอสักครู่ให้กระบวนการเสร็จสิ้น ก่อนเริ่มทำการตั้งค่า

2. เลือกหน้าจอที่แสดงบนหน้าจอเครื่องพิมพ์

- เมื่อหน้าจอทางซ้ายปรากฏขึ้น ดูที่นี่

- เมื่อหน้าจอทางซ้ายปรากฏขึ้น ดูที่นี่

- หากหน้าจออื่นๆ ปรากฏขึ้น โปรดดูที่นี่