# Asennusopas
- G6000 series -

# Suora yhteys

Määritä tulostin seuraavalla tavalla.

1. Varmista ennen langattoman yhteyden asennuksen aloitusta, että tulostimeen on kytketty virta.

   Kun virta on kytkettynä, KÄYTÖSSÄ (ON) -merkkivalo (A) palaa tai vilkkuu.

   - Huomautuksia Wi-Fi-yhteydestä(Näkyy uudessa ikkunassa)

   Tärkeää

   - Jos tulostin suorittaa puhdistusta, tulostuspään kohdistusta tai muita toimintoja, odota toiminnon päättymistä ennen kuin aloitat asennuksen.

2. Valitse näyttö, joka näkyy tulostimen näytössä.

- Kun vasemmalla kuvattu näyttö tulee näkyviin, katso ohjeet täältä

- Kun vasemmalla kuvattu näyttö tulee näkyviin, katso ohjeet täältä

- Jos jokin muu näyttö avautuu, katso ohjeet täältä