# استكشاف الأخطاء وإصلاحها -WEP-

# عرض "Failed to connect‎"

1. الفحص رقم 1‏ تحقق من إعدادات الموجه اللاسلكي.

   إذا كانت وظيفة DHCP الخاصة بالموجه اللاسلكي في وضع إيقاف التشغيل، فقم بتشغيلها أو حدد عنوان IP (‏فقط IPv4)‏ الخاص بالطابعة، ثم أعد إعدادات الاتصال اللاسلكي. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من صحة رقم مفتاح WEP المحدد وكلمة المرور التي تم إدخالها.

## عند تحديد عنوان IP الخاص بـ الطابعة

حدد عنوان IP الخاص بالطابعة كما يلي.

1. اضغط على الزر إعداد (‏Setup)‏.
2. استخدم الزر أو لتحديد Device settings، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.
3. حدد LAN settings، ثم اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.
4. حدد Wi-Fi، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.
5. حدد Manual setup، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.
6. حدد TCP/IP settings، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.
7. حدد IPv4، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.
8. اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.
9. حدد IP address، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.
10. حدد Manual setup، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمتابعة الإعداد.

عند اكتمال الإعدادات، اضغط على الزر إعداد (‏Setup)‏، ثم قم بإعادة إجراء الاتصال اللاسلكي.

- إعادة إجراء Manual setup

1. الفحص رقم 2‏ عندما تكون وظيفة DHCP نشطة، فأدخل إعدادات الاتصال اللاسلكي الخاصة بالموجه اللاسلكي مباشرة.

   - إدخال اسم الموجه اللاسلكي مباشرةً

2. الفحص رقم 3‏ في حالة عدم وجود مشكلة تتعلق برقم مفتاح WEP وكلمة المرور، قم بإدخال اسم الموجه اللاسلكي مباشرة.

   - إدخال اسم الموجه اللاسلكي مباشرةً

   للحصول على تفاصيل حول التحقق من إعدادات الموجه اللاسلكي أو تغييرها، راجع دليل الموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.