# Prijungimas laidu

1. Paspauskite mygtuką Sąranka (Setup) (A).

2. Turėsite naudoti eterneto kabelį (įsigyjamas atskirai).

3. Nuimkite karėje galinės spausdintuvo dalies pusėje esančio prievado dangtelį (B).

4. Prijunkite spausdintuvą ir tinklo įrenginį (maršruto parinktuvą arba kt.) eterneto kabeliu (C).

   Neprijunkite jo prie jokio kito prievado.

5. Mygtukais arba (D) pasirinkite Įrenginio parametrai (Device settings) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

6. Pasirinkite LAN parametrai (LAN settings) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

7. Pasirinkite Laidinis LAN (Wired LAN) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

8. Pasirinkite Įj./išj. laidinį LAN (Enab./dis. wired LAN) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

9. Pasirinkite Aktyvus (Enable) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

10. Jei bus atidarytas ekranas apačioje, paspauskite mygtuką Gerai (OK).

    Jei šis ekranas nerodomas, pereikite prie kito veiksmo.

11. Paspauskite mygtuką KOPIJUOTI (COPY) (E).

    Dabar tinklo ryšio sąranka baigta.

12. Grįžkite į taikomąją programinę įrangą ir tęskite diegimą.

    Užduočių juostoje (taskbar) spustelėkite ir tęskite sąranką vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas.