# Traucējummeklēšana -WEP-

# Tiek parādīts ziņojums “Neizd. izv. savienojumu”

1. 1. pārbaude. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja iestatījumus.

   Ja bezvadu maršrutētāja DHCP funkcija ir izslēgta, ieslēdziet to vai norādiet printera IP adresi (tikai IPv4), un pēc tam atkārtoti iestatiet bezvadu savienojuma iestatījumus. Tāpat pārliecinieties, ka atlasītās WEP atslēgas numurs un ievadītā parole ir pareiza.

## Printera IP adreses norādīšana

Attiecīgi norādiet printera IP adresi.

1. Nospiediet pogu Iestatīšana (Setup).
2. Izmantojot pogu vai , atlasiet Ierīces iestatījumi (Device settings) un nospiediet pogu Labi (OK).
3. Atlasiet LAN iestatījumi (LAN settings) un nospiediet pogu Labi (OK).
4. Atlasiet vienumu Wi-Fi un nospiediet pogu Labi (OK).
5. Atlasiet Manuāla iestatīšana (Manual setup) un nospiediet pogu Labi (OK).
6. Atlasiet TCP/IP iestatījumi (TCP/IP settings) un nospiediet pogu Labi (OK).
7. Atlasiet IPv4 un nospiediet pogu Labi (OK).
8. Nospiediet pogu Labi (OK).
9. Atlasiet IP adrese (IP address) un nospiediet pogu Labi (OK).
10. Atlasiet Manuāla iestatīšana (Manual setup) un nospiediet pogu Labi (OK).

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu iestatīšanu.

Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet pogu Iestatīšana (Setup) un pēc tam vēlreiz izveidojiet bezvadu savienojumu.

- Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

1. 2. pārbaude. Kad DHCP funkcija ir aktīva, ievadiet bezvadu maršrutētāja bezvadu savienojuma iestatījumus tieši printerī.

   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

2. 3. pārbaude. Ja WEP atslēgas numurs un parole ir pareiza, tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu.

   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

   Detalizētu informāciju par bezvadu maršrutētāja iestatījumu pārbaudi vai maiņu skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar tā ražotāju.