# Dépannage -Désactiver-

# « Echec de la connexion au routeur sans fil <Cf. manuel> » s'affiche

1. Contrôle 1 Le routeur sans fil est-il sous tension ?

   S'il est déjà allumé, mettez-le hors tension, puis rallumez-le.

   Ne passez pas à l'écran suivant de ce guide tant que l'alimentation est en fonction. La connexion au routeur sans fil sera temporairement désactivée.

2. Contrôle 2 Réinitialisez l'erreur, puis procéder à une nouvelle configuration de l'imprimante.

   Appuyez sur le bouton OK.

   - Entrer directement le nom du routeur sans fil à nouveau

   Poursuivez avec la destination de la liaison et continuez à partir de l'étape 4.