# Skärmen Välj nätverk (SSID)

Om en anslutning mellan skrivaren och den trådlösa routern inte kan upprättas automatiskt, visas skärmen Välj nätverk (SSID) (Select Network (SSID)).

Följ stegen nedan för att ansluta skrivaren och den trådlösa routern.

1. Välj nätverksnamnet (SSID) på den trådlösa router du vill ansluta från listan Nätverksnamn (SSID): (Network Name (SSID):).

   Om den trådlösa routern inte visas i listan följer du instruktionerna i Trådlös router finns inte i listan Nätverksnamn (SSID).

2. Klicka på Nästa (Next).

   Om du inte använder krypteringstyp behöver du inte utföra följande steg.

3. Ange lösenordet till den trådlösa routern i fältet Lösenord: (Password:).

   Mata in det tecken du vill infoga. Teckeninmatningen är skiftkänslig.

   Om du använder en WEP-anslutning ska du även ange Nyckel-ID WEP: (WEP Key ID:).

4. Klicka på Nästa (Next).

## Trådlös router finns inte i listan Nätverksnamn (SSID)

Om den trådlösa routern inte finns i listan Nätverksnamn (SSID): (Network Name (SSID):), till exempel vid användning av osynligt läge, följer du stegen nedan för att lägga till den trådlösa routern.

1. Välj Andra nätverk (Other networks) i listan Nätverksnamn (SSID): (Network Name (SSID):).

2. Klicka på Nästa (Next).

3. Ange nätverksnamnet (SSID) i fältet Nätverksnamn (SSID): (Network Name (SSID):).

4. Välj protokoll från Krypteringstyp: (Encryption Type:).

   Om du inte använder krypteringstyp väljer du Använd inte (Do not use) och fortsätter till steg 6.

   Om du använder en WEP-anslutning ska du även ange Nyckellängd WEP: (WEP Key Length:), Nyckelformat WEP: (WEP Key Format:) och Nyckel-ID WEP: (WEP Key ID:).

5. Ange lösenordet till den trådlösa routern.

6. Klicka på Nästa (Next).

Obs!

- Lösenordet kan även kallas för säkerhetsnyckel eller lösenordsfras.
- Mer information om standardvärdena för nätverksnamnet (SSID) och lösenordet och hur du kontrollerar de värden som är inställda för närvarande finns i handboken som medföljde den trådlösa routern.
- SSID:n för 2,4 GHz-bandet visas för nätverksnamnet (SSID). Om skrivaren har stöd för 5 GHz-bandet visas även SSID:n för 5 GHz-bandet.