# Opombe glede povezave Wi-Fi

- Preverite, ali sta računalnik in brezžični usmerjevalnik (A) povezana. Za podrobnosti o preverjanju teh nastavitev glejte priročnik, priložen brezžičnemu usmerjevalniku, ali se obrnite na proizvajalca.

- Konfiguracija, funkcije usmerjevalnika, postopki namestitve in varnostne nastavitve brezžičnih usmerjevalnikov se lahko razlikujejo glede na sistemsko okolje. Za podrobnosti glejte priročnik za brezžični usmerjevalnik ali se obrnite na proizvajalca.
- Ta tiskalnik ne podpira standardov IEEE802.11ac, IEEE802.11a in IEEE802.11n (5 GHz). Preverite, ali vaša naprava podpira protokol IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g ali IEEE802.11b.
- Če je v napravi nastavljen način »samo IEEE802.11n«, možnosti WEP ali TKIP ni mogoče uporabiti kot varnostni protokol. Nastavite drug varnostni protokol za napravo (ne WEP ali TKIP) ali nastavite drug način (ne »samo IEEE802.11n«).
  Povezava med napravo in brezžičnim usmerjevalnikom bo med spreminjanjem nastavitve začasno onemogočena. Ne nadaljujte s prikazom naslednjega zaslona tega vodnika, dokler nastavitev ni dokončana.
- Če napravo uporabljate v službi, se obrnite na skrbnika omrežja.
- Če vzpostavljate povezavo z omrežjem, ki ni zaščiteno z varnostnimi ukrepi, obstaja tveganje razkritja osebnih podatkov drugi osebi.
- V tiskalniku ni mogoče hkrati vzpostaviti brezžične in žične povezave. LAN in vhoda USB lahko uporabljate istočasno.