# Hibaelhárítás – WPS (PIN-kódos) –

# Megjelenik a „Sikertelen csatlakozás <Lásd a kézikönyvet>” üzenet

Ez a képernyő hiba esetén jelenik meg.

1. 1. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó beállításait.

2. 2. ellenőrzés Törölje a hibaüzenetet, majd hajtsa végre újra a nyomtató beállítását.

   Nyomja meg az OK gombot.

   - Hozza létre ismét a WPS- (PIN-kódos) kapcsolatot

   A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzését a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.