# การเชื่อมต่อแบบมีสาย

1. กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup) (A)

2. คุณจะต้องการสายอีเทอร์เน็ต (ขายแยกต่างหาก)

3. เอาแค็ป (B) ออกจากพอร์ตซึ่งอยู่ทางซ้ายของด้านหลังเครื่องพิมพ์

4. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เครือข่าย (เราเตอร์ ฯลฯ) โดยใช้สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต (C)

   อย่าเชื่อมต่อกับพอร์ตอื่น

5. ใช้ปุ่ม หรือ (D) เพื่อเลือก Device settings และกดปุ่ม OK

6. เลือก LAN settings และกดปุ่ม OK

7. เลือก Wired LAN และกดปุ่ม OK

8. เลือก Enab./dis. wired LAN และกดปุ่ม OK

9. เลือก Enable และกดปุ่ม OK

10. หากหน้าจอด้านล่างแสดงขึ้น ให้กดปุ่ม OK

    หากหน้าจอต่อไปนี้ไม่แสดงขึ้น ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป

11. กดปุ่ม ทำสำเนา(COPY) (E)

    ขณะนี้การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

12. กลับไปที่แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์และดำเนินการติดตั้ง

    คลิก ใน แถบงาน(taskbar) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่า