# Устранение неполадок (Настройка вручную)

# Маршрутизатор беспроводной сети не обнаружен

1. Проверка 1 Маршрутизатор беспроводной сети включен?

   Если устройство уже включено, выключите, а затем снова включите его.

   Не переходите к следующему экрану этого руководства, пока не включите питание. Подключение к маршрутизатору беспроводной сети может быть временно выключено.

2. Проверка 2 Проверьте имя и пароль маршрутизатора беспроводной сети.

   Имена маршрутизаторов беспроводных сетей различаются для частот 5 ГГц и 2,4 ГГц.

   Найдите имя нужного маршрутизатора беспроводной сети, а затем выберите его на экране принтера.

   Проверьте указанные выше данные и выберите Повторить поиск (Search again), а затем нажмите кнопку OK, чтобы выполнить поиск маршрутизатора беспроводной сети еще раз.

   - Вернитесь к процедуре

## Если маршрутизатор беспроводной сети по-прежнему не удается обнаружить

1. Проверка 3 Находятся ли маршрутизатор беспроводной сети и принтер на открытом месте, в котором можно установить беспроводное соединение?

2. Проверка 4 Работает ли маршрутизатор беспроводной сети в режиме IEEE802.11n, IEEE802.11g или IEEE802.11b?

   Проверьте указанные выше данные и выберите Повторить поиск (Search again), а затем нажмите кнопку OK, чтобы выполнить поиск маршрутизатора беспроводной сети еще раз.

   - Вернитесь к процедуре

3. Проверка 5 Проверьте параметры маршрутизатора беспроводной сети.

   Если широковещательная рассылка SSID (например, через подключение «ANY») выключена или на маршрутизаторе беспроводной сети включен режим скрытности, включите широковещательную рассылку SSID или выключите режим скрытности.

   Выберите Повторить поиск (Search again) и нажмите кнопку OK, чтобы еще раз выполнить поиск маршрутизатора беспроводной сети.

   - Вернитесь к процедуре

   При установке соединения без изменения параметров маршрутизатора беспроводной сети выберите пункт Непосред. ук. маршр. (Router direct input) на экране Выб. маршрутизатор (Select router). Параметры беспроводного подключения для маршрутизатора беспроводной сети можно ввести непосредственно на принтере.

   - Введите имя маршрутизатора беспроводной сети напрямую

4. Проверка 6 Проверьте параметры протокола защиты маршрутизатора беспроводной сети (метод шифрования).

   Если на маршрутизаторе беспроводной сети выбран протокол «WPA/WPA2 Enterprise», поменяйте его на «WPA/WPA2 Personal». Этот принтер не поддерживает «WPA/WPA2 Enterprise».

   - Выполните повторно настройку вручную

   Подробные сведения об изменении протокола защиты (стандарта шифрования), используемого маршрутизатором беспроводной сети, см. в руководстве маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.