# Note cu privire la conexiunea Wi-Fi

- Asiguraţi-vă că computerul şi ruterul wireless (A) sunt conectate. Pentru detalii referitoare la verificarea acestor setări, consultaţi manualul furnizat împreună cu ruterul wireless sau contactaţi producătorul acestuia.

- Configuraţia, funcţiile ruterului, procedurile de configurare şi setările de securitate ale ruterelor wireless diferă în funcţie de mediul de sistem. Pentru detalii, consultaţi manualul pentru ruterul wireless sau contactaţi producătorul acestuia.
- Această imprimantă nu acceptă IEEE802.11ac, IEEE802.11a sau IEEE802.11n (5 GHz). Verificaţi dacă dispozitivul acceptă IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g sau IEEE802.11b.
- Dacă dispozitivul este setat pe modul „numai IEEE802.11n”, protocolul WEP sau TKIP nu poate fi utilizat ca un protocol de securitate. Modificaţi protocolul de securitate pentru dispozitivul dvs. în altceva decât WEP şi TKIP sau modificaţi setarea în altceva decât „numai IEEE802.11n”.
  În timp ce se modifică setarea, conexiunea dintre dispozitiv şi ruterul wireless se va dezactiva temporar. Nu treceţi la următorul ecran al acestui ghid până când nu se finalizează configurarea.
- Pentru utilizarea la birou, consultaţi administratorul dvs. de reţea.
- Reţineţi că dacă vă conectaţi la o reţea care nu are protecţie de securitate, este posibil ca informaţiile dvs. personale să fie dezvăluite terţilor.
- Nu puteţi să stabiliţi o imprimantă cu conexiune wireless şi conexiune cablată în acelaşi timp. LAN şi USB se pot utiliza simultan.