# Risoluzione dei problemi -Conness. manuale-

# Viene visualizzato "Impossibile connettersi al router wireless <Vedere il manuale>" se il protocollo di protezione è WEP

1. Controllo1 Verificare che la password immessa per il router wireless sia corretta.

2. Controllo2 Verificare il numero della chiave WEP in uso.

   Quando si utilizza il numero di chiave WEP 2, 3 o 4, cambiare il numero di chiave WEP impostato sul router wireless su 1, quindi riconfigurare la connessione wireless.

3. Controllo3 Ripristinare l'errore e ripetere l'impostazione della stampante.

   Premere il pulsante OK.

   - Immettere direttamente il nome del router wireless di nuovo

   Quando si stabilisce una connessione senza modificare le impostazioni del router wireless, selezionare un numero di chiave WEP immettendo le impostazioni della connessione di rete direttamente sulla stampante.

   - Impostaz. manuale

   Per informazioni su come modificare il numero di chiave WEP del router wireless, vedere il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

4. Controllo4 Controllare le impostazioni del router wireless.

   Se la funzione DHCP del router wireless non è attiva, attivarla e configurare nuovamente le impostazioni della connessione wireless.

   - Immettere direttamente il nome del router wireless di nuovo

5. Controllo5 Controllare la chiave WEP del router wireless.

   Se si utilizza un router wireless che crea automaticamente chiavi WEP, verificare la chiave WEP (esadecimale) creata automaticamente dal router wireless e immetterla nella stampante.

   - Immettere direttamente il nome del router wireless di nuovo

6. Controllo6 Controllare le impostazioni di filtro dell'indirizzo MAC.

   Se il filtro degli indirizzi MAC è attivato nel router wireless, modificare le impostazioni in modo che l'indirizzo MAC della stampante venga accettato.

   Per verificare l'indirizzo MAC della stampante, attenersi alla procedura riportata di seguito.

   1. Premere il pulsante Impostazione (Setup).
   2. Utilizzare il pulsante o per selezionare Impostaz. periferica (Device settings) e premere il pulsante OK.
   3. Selezionare Impostazioni LAN (LAN settings) e premere il pulsante OK.
   4. Selezionare Stampa dettagli LAN (Print LAN details) e premere il pulsante OK.
   5. Verificare l'MAC address of wireless LAN dei dettagli LAN stampati.
   - Immettere direttamente il nome del router wireless di nuovo

   Quando il filtro degli indirizzi MAC è disattivato nel router wireless, configurare nuovamente le impostazioni della connessione wireless.

   - Immettere direttamente il nome del router wireless di nuovo

   Per informazioni su come verificare o modificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.