# Отстраняване на неизправности –Ръчно свързване–

# Показва се "Свързв. с безжичния рутер е неуспешно <Вж. ръководството>", когато протоколът за защита е WEP

1. Проверка 1 Проверете дали паролата, въведена за безжичния рутер, е правилна.

2. Проверка 2 Проверете номера на WEP ключа, който използвате.

   Когато използвате WEP ключ с номер 2, 3 или 4, променете на 1 номера на WEP ключа, зададен за безжичния рутер, след което настройте отново безжичната връзка.

3. Проверка 3 Нулирайте грешката и след това извършете отново настройка на принтера.

   Натиснете бутона OK.

   - Извършете повторно Ръчно свързване

   При осъществяване на връзка без промяна на настройките на безжичния рутер, изберете номер на WEP ключ чрез въвеждане на настройките за безжична връзка директно в принтера.

   - Ръчна настройка

   За подробности относно промяната на номера на WEP ключа на безжичния рутер вижте ръководството за него или се свържете с производителя.

4. Проверка 4 Проверете настройките на безжичния рутер.

   Ако DHCP функцията на безжичния рутер е изключена, включете я и извършете отново настройките за безжична връзка.

   - Извършете повторно Ръчно свързване

5. Проверка 5 Проверете WEP ключа на безжичния рутер.

   Ако използвате безжичен рутер, който автоматично създава WEP ключове, проверете автоматично създадения от безжичния рутер WEP ключ (шестнадесетичен), след което го въведете в принтера.

   - Извършете повторно Ръчно свързване

6. Проверка 6 Проверете настройките на филтриране по MAC адрес.

   Ако филтрирането по MAC адрес е включено на безжичния рутер, променете настройките, за да приемете MAC адреса на принтера.

   За да проверите MAC адреса на принтера, изпълнете следните стъпки.

   1. Натиснете бутона Настройки (Setup).
   2. С помощта на бутона или изберете Настр. на устр. (Device settings) и натиснете бутона OK.
   3. Изберете Настр. за LAN връз. (LAN settings) и натиснете бутона OK.
   4. Изберете Печат данни за LAN (Print LAN details) и натиснете бутона OK.
   5. Проверете MAC address of wireless LAN в отпечатаните подробности за LAN.
   - Извършете повторно Ръчно свързване

   Когато филтрирането по MAC адрес е изключено на безжичния рутер, конфигурирайте отново настройките на безжична връзка.

   - Извършете повторно Ръчно свързване

   За подробности относно проверката или промяната на настройките на безжичния рутер вижте неговото ръководство или се свържете с производителя.