# Anmärkningar om Wi-Fi-anslutning

Viktigt!

- Om en enhet är ansluten till internet via en trådlös router kan du ansluta enheten till en skrivare i läget Direktanslutning (Direct Connection). Då bryts den befintliga anslutningen mellan enheten och den trådlösa routern. Beroende på enheten kanske den automatiskt övergår till att använda en mobildataanslutning. Beroende på typen av abonnemang kanske extra avgifter debiteras för internetåtkomst via en mobildataanslutning.

  - När du ansluter en enhet och skrivaren med Direktanslutning (Direct Connection) sparas anslutningsinformationen i Wi-Fi-inställningarna. Enheten kanske ansluts automatiskt till skrivaren även om den har kopplats från eller anslutits till en annan trådlös router.
  - För att förhindra automatisk anslutning till skrivaren i läget Direktanslutning (Direct Connection) ändrar du anslutningsläget när du är klar med skrivaren eller ställer in i enhetens Wi-Fi-inställningar att den inte ska ansluta automatiskt.
    För mer information om att ändra enhetens inställningar, se enhetens handbok eller kontakta tillverkaren.

- Om du ansluter en enhet och skrivaren via Direktanslutning (Direct Connection) kan internetanslutningen brytas beroende på miljö. I så fall går det inte att använda webbtjänsterna för skrivaren.
- Om en enhet redan är ansluten till ett nätverk kan du inte ansluta den till en skrivare i läget Direktanslutning (Direct Connection). Inaktivera anslutningen till nätverket och fortsätt sedan med konfigurationen.
- I läget Direktanslutning (Direct Connection) kan du ansluta upp till fem enheter samtidigt. Ett felmeddelande visas om du försöker ansluta en sjätte enhet då fem enheter redan är anslutna.
  Om ett fel visas ska du koppla från någon av de enheter som inte använder skrivaren och göra om inställningarna.
- Enheter som är anslutna till skrivaren via Direktanslutning (Direct Connection) kan inte kommunicera med varandra.
- Firmware-uppdateringar för skrivaren är inte tillgängliga när Direktanslutning (Direct Connection) används.
- Om en enhet har anslutits till skrivaren utan att en trådlös router används och du vill konfigurera den på nytt, med samma anslutningsmetod, ska du först koppla från enheten. Avaktivera anslutningen mellan enheten och skrivaren på skärmen med Wi-Fi-inställningar.