# Pengesetan manual

1. Pilih Pengesetan lainnya(Other setup) dan tekan tombol OK.

2. Pilih Pengesetan manual(Manual setup) dan tekan tombol OK.

3. Pilih perute nirkabel Anda dan tekan tombol OK.

   Jika layar yang berbeda muncul atau tidak ada perute nirkabel yang ditemukan, lihat "Penyelesaian Masalah".

   - Jika Anda telah memilih Pmasukn lgsg perute(Router direct input), lihat di sini

4. Tekan tombol OK.

5. Pilih protokol keamanan yang diset pada perute nirkabel dan tekan tombol OK.

   Jika "Tersambung(Connected)" muncul, jaringan tidak memerlukan kata sandi. Pilih "Disfungsikan(Disable)" pada langkah berikutnya dan lanjutkan pengesetan.

6. Pilih protokol keamanan yang diset pada perute nirkabel.

   - Disfungsikan
   - WEP
   - WPA/WPA2