# Odpravljanje težav – Ročna povezava –

# Ko je nastavljen varnostni protokol WPA/WPA2, se prikaže sporočilo »Povezava z br. usmerjevalnikom ni uspela <Glejte priročnik>«.

1. 1. preverjanje Preverite, ali je geslo, ki ste ga vnesli za brezžični usmerjevalnik, pravilno.

## Če ni težave z geslom

1. 2. preverjanje Preverite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika.

   Če je funkcija DHCP brezžičnega usmerjevalnika izklopljena, jo vklopite in znova vnesite nastavitve brezžične povezave.

2. 3. preverjanje Ponastavite napako in znova izvedite nastavitev tiskalnika.

   Pritisnite gumb OK.

   - Znova izvedite postopek Ročna povezava

3. 4. preverjanje Preverite nastavitve filtriranje naslovov MAC.

   Če je v brezžičnem usmerjevalniku konfigurirano filtriranje naslova MAC, spremenite nastavitve tako, da bo naslov MAC tiskalnika sprejet.

   Če želite preveriti naslov MAC tiskalnika, upoštevajte spodnje korake.

   1. Pritisnite gumb Nastavitve (Setup).
   2. Z gumbom ali izberite Nastavitve naprave (Device settings) in pritisnite gumb OK.
   3. Izberite Nastavitve LAN (LAN settings) in pritisnite gumb OK.
   4. Izberite Tisk podr. o LAN (Print LAN details) in pritisnite gumb OK.
   5. Preverite MAC address of wireless LAN v tiskanih podrobnostih omrežja LAN.
   - Znova izvedite postopek Ročna povezava

4. 5. preverjanje Preverite nastavitve varnostnega protokola (načina šifriranja) brezžičnega usmerjevalnika.

   Če je brezžični usmerjevalnik nastavljen za komunikacijo samo prek standarda IEEE802.11n in je šifriranje nastavljeno na WEP ali TKIP, spremenite standard šifriranja na nekaj drugega kot WEP in TKIP ali spremenite komunikacijski standard, nato pa znova vnesite nastavitve brezžične povezave.

   Če je standard šifriranja nastavljen na WEP ali TKIP, IEEE802.11n ni mogoče uporabiti kot komunikacijskega standarda.

   - Znova izvedite postopek Ročna povezava

   Za podrobnosti o preverjanju ali spreminjanju nastavitev brezžičnega usmerjevalnika glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.