# Hibaelhárítás – WPS (PIN-kódos) –

# Megjelenik a „PIN-kódok nem egyeznek <Lásd a kézikönyvet>” üzenet

Ez a képernyő akkor jelenik meg, ha a WPS beállítása nem fejeződik be egy megadott időn belül.

1. 1. ellenőrzés Hajtsa végre újból a beállítást, és adja meg a képernyőn látható új PIN-kódot a vezeték nélküli útválasztón.

2. 2. ellenőrzés Törölje a hibaüzenetet, majd hajtsa végre újra a nyomtató beállítását.

   Nyomja meg az OK gombot.

   - Hozza létre ismét a WPS- (PIN-kódos) kapcsolatot

3. 3. ellenőrzés Be van kapcsolva a vezeték nélküli útválasztó?

   Ha már be van kapcsolva, akkor kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be.

   Ne lépjen tovább ennek az útmutatónak a következő képernyőjére, amíg be nem kapcsolja a tápellátást. A vezeték nélküli útválasztóval létesített kapcsolat átmenetileg le lesz tiltva.