# Penyelesaian Masalah -WEP-

# "Gagal untuk sambungkan" Muncul

1. Pemeriksaan 1 Periksa setelan perute nirkabel.

   Jika fungsi DHCP perute nirkabel mati, nyalakan atau tentukan alamat IP pencetak (hanya IPv4), kemudian ulangi setelan koneksi nirkabel. Selain itu, pastikan nomor kunci WEP yang dipilih dan kata sandi yang dimasukkan sudah benar.

## Ketika menentukan alamat IP pencetak

Tentukan alamat IP pencetak sebagai berikut.

1. Tekan tombol Pengesetan(Setup).
2. Gunakan tombol atau untuk memilih Setelan Perangkat(Device settings) dan tekan tombol OK.
3. Pilih Setelan LAN(LAN settings) dan tekan tombol OK.
4. Pilih Wi-Fi, kemudian tekan tombol OK.
5. Pilih Pengesetan manual(Manual setup) dan tekan tombol OK.
6. Pilih Setelan TCP/IP(TCP/IP settings) dan tekan tombol OK.
7. Pilih IPv4 dan tekan tombol OK.
8. Tekan tombol OK.
9. Pilih Alamat IP(IP address) dan tekan tombol OK.
10. Pilih Pengesetan manual(Manual setup) dan tekan tombol OK.

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.

Ketika pengesetan selesai, tekan tombol Pengesetan(Setup) dan ulangi koneksi nirkabel.

- Ulangi Pengesetan manual

1. Pemeriksaan 2 Ketika fungsi DHCP aktif, masukkan setelan koneksi nirkabel perute nirkabel secara langsung.

   - Masukkan nama perute nirkabel secara langsung

2. Pemeriksaan 3 Ketika tidak ada masalah dengan nomor kunci WEP dan kata sandi, masukkan nama perute nirkabel secara langsung.

   - Masukkan nama perute nirkabel secara langsung

   Untuk detail tentang memeriksa atau mengubah setelan perute nirkabel, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.