# Solução de Problemas -Configuração manual-

# "Não é possível detec. roteador ins. direto <Consulte o manual>" aparece

1. Verificação 1 O roteador sem fio está ligado?

   Se já estiver ativado, desative-o e ative-o novamente.

   Não prossiga para a próxima tela deste guia até que a alimentação seja ativada. A conexão com o roteador sem fio será temporariamente desativada.

   Pressione o botão OK para confirmar se o nome do roteador sem fio (SSID) inserido está correto e pressione o botão OK novamente.

   - Voltar ao procedimento

## Se o roteador sem fio ainda assim não for detectado

1. Verificação 2 O nome do roteador sem fio (SSID) inserido está correto?

2. Verificação 3 O roteador sem fio e a impressora estão instalados em um espaço aberto onde a comunicação sem fio é possível?

3. Verificação 4 O roteador sem fio está funcionando em IEEE802.11n, IEEE802.11g ou IEEE802.11b?

   Pressione o botão OK para confirmar se o nome do roteador sem fio (SSID) inserido está correto e pressione o botão OK novamente.

   - Voltar ao procedimento

4. Verificação 5 Verifique as configurações do roteador sem fio.

   Se a transmissão SSID (por exemplo, conexão "ANY") estiver desativada ou se o modo silencioso estiver ativado no roteador sem fio, ative a transmissão SSID ou desative o modo silencioso.

   Selecione Pesq. novamente (Search again) e, em seguida, pressione o botão OK para buscar o roteador sem fio novamente.

   - Voltar ao procedimento

5. Verificação 6 Verifique as configurações do protocolo de segurança do roteador sem fio (método de criptografia).

   Se "WPA/WPA2 Empresarial" estiver definido, altere-o para "WPA/WPA2 Pessoal" no roteador sem fio. Esta impressora não é compatível com a opção "WPA/WPA2 Enterprise."

   - Insira diretamente o nome do roteador sem fio novamente

   Para obter detalhes sobre a alteração do protocolo de segurança (padrão de criptografia) usado pelo roteador sem fio, consulte o manual do roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.