# Tõrkeotsing -WPA/WPA2-

# Kuvatakse teade „Juhtmeta ruuteriga ühendamine ebaõnnestus <Vt juhendit>“

1. Kontroll 1 Kontrollige, kas sisestatud juhtmeta ruuteri parool on õige.

## Kui parool on õige, tehke järgmist.

1. Kontroll 2 Kontrollige juhtmeta ruuteri määranguid.

   Kui juhtmeta ruuteri DHCP-funktsioon on välja lülitatud, lülitage see sisse ja valige juhtmeta ühenduse määrangud uuesti.

2. Kontroll 3 Lähtestage tõrge ja seejärel tehke printeri seadistus uuesti.

   Vajutage nuppu OK.

   - Uuesti käsitsi häälestamine

3. Kontroll 4 Kontrollige MAC-aadressi filtreerimise määranguid.

   Kui juhtmeta ruuteris on lubatud MAC-aadressi filtreerimine, muutke määranguid nii, et printeri MAC-aadress oleks lubatud.

   Printeri MAC-aadressi vaatamiseks toimige järgmiselt.

   1. Vajutage nuppu Seadistus (Setup).
   2. Kasutage nuppu või , et valida Seadme määrangud (Device settings), ja vajutage nuppu OK.
   3. Valige suvand LAN-i määrangud (LAN settings) ja vajutage nuppu OK.
   4. Valige Prindi LAN-i det.-id (Print LAN details) ja vajutage nuppu OK.
   5. Kontrollige prinditud LAN-i üksikasjades üle väärtus MAC address of wireless LAN.
   - Uuesti käsitsi häälestamine

4. Kontroll 5 Kontrollige juhtmeta ruuteri turvaprotokolli (krüptimismeetodi) sätteid.

   Kui juhtmeta ruuter on häälestatud ühendust looma ainult standardiga IEEE802.11n ja kasutatakse krüptimissüsteemi WEP või TKIP, asendage krüptimisstandardid WEP ja TKIP mõne muuga või muutke sidestandardit ning seejärel valige juhtmeta ühenduse määrangud uuesti.

   Kui krüptimisstandardiks on määratud WEP või TKIP, siis ei saa kasutada sidestandardit IEEE802.11n.

   - Uuesti käsitsi häälestamine

   Üksikasju juhtmeta ruuteri määrangute kontrollimise või muutmise kohta saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.