# 疑難排解 -WPA/WPA2-

# 出現「連接到無線路由器失敗<請參閱手冊>」

1. 檢查1 確認無線路由器的密碼輸入正確。

## 密碼沒有問題時

1. 檢查2 檢查無線路由器的設定。

   如果無線路由器的DHCP功能已關閉，請將其開啟並重新執行無線連接設定。

2. 檢查3 重設錯誤，然後重新執行印表機設定。

   按OK按鈕。

   - 重新執行手動設定

3. 檢查4 檢查MAC位址篩選的設定。

   如果在無線路由器上啟用了MAC位址篩選，請變更設定以接受印表機的MAC位址。

   要檢查印表機的MAC位址，請按照以下步驟操作。

   1. 按設定(Setup)按鈕。
   2. 使用或按鈕選擇裝置設定(Device settings)，然後按OK按鈕。
   3. 選擇LAN設定(LAN settings)並按OK按鈕。
   4. 選擇列印LAN詳細資訊(Print LAN details)並按OK按鈕。
   5. 在列印的LAN詳細資訊中檢查MAC address of wireless LAN。
   - 重新執行手動設定

4. 檢查5 檢查無線路由器的安全協定(加密方法)設定。

   如果將無線路由器設定為僅使用IEEE802.11n標準進行通訊，並且加密設定為WEP或TKIP，請將加密標準變更為除WEP和TKIP以外的設定或變更通訊標準，然後重新執行無線連接設定。

   如果加密標準設定為WEP或TKIP，則IEEE802.11n不能用做通訊標準。

   - 重新執行手動設定

   關於檢查或變更無線路由器設定的詳細資訊，請參見無線路由器手冊或聯絡其製造商。