# Połączenie ręczne

1. Wybierz opcję Połączenie ręczne (Manual connect) i naciśnij przycisk OK.

2. Wybierz swój router bezprzewodowy i naciśnij przycisk OK.

   Jeśli pojawi się inny ekran lub nie zostanie znaleziony żaden router bezprzewodowy, zapoznaj się z częścią „Rozwiązywanie problemów”.

3. Naciśnij przycisk OK.

4. Wprowadź hasło. We wprowadzanych znakach rozróżniana jest wielkość liter.

   Aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzania znaków i modyfikowania ich typu, zapoznaj się z częścią „Wprowadzanie znaków” (pojawia się w nowym oknie).

   Jeśli nie znasz hasła, jakiego wymaga router bezprzewodowy, możesz poszukać go w podręczniku obsługi dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.

   Jeśli pojawi się komunikat „Połączono (Connected)”, sieć nie wymaga podania hasła. Kontynuuj od punktu 7.

5. Po wpisaniu tekstu naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy przycisk OK.

6. Wybierz opcję Tak (Yes) i naciśnij przycisk OK.

7. Po pojawieniu się poniższego ekranu naciśnij przycisk OK.

   Jeśli pojawi się inny ekran, skorzystaj z informacji podanych w części „Rozwiązywanie problemów”.

8. Naciśnij przycisk KOPIUJ (COPY) (A).

   W ten sposób kończy się konfiguracja połączenia sieciowego.

9. Wróć do aplikacji i kontynuuj instalowanie.

   Kliknij ikonę na pasku zadań (taskbar) i kontynuuj konfigurowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.