# Asennusopas
- G6000 series -

# Wi-Fi-yhteys

Määritä tulostin seuraavalla tavalla.

1. Varmista ennen langattoman yhteyden asennuksen aloitusta, että tulostimeen on kytketty virta.

   Kun virta on kytkettynä, KÄYTÖSSÄ (ON) -merkkivalo (A) palaa tai vilkkuu.

   - Huomautuksia Wi-Fi-yhteydestä(Näkyy uudessa ikkunassa)

   Tärkeää

   - Jos tulostin suorittaa puhdistusta, tulostuspään kohdistusta tai muita toimintoja, odota toiminnon päättymistä ennen kuin aloitat asennuksen.

2. Jos alla kuvattu näyttö tulee näkyviin, paina Pysäytä (Stop) -painiketta (B).

   Jos seuraavaa näyttöä ei avaudu, jatka seuraavaan vaiheeseen.

3. Paina Asetukset (Setup) -painiketta (C).

4. Valitse - tai -painikkeella (D) Wi-Fi-asetukset (Wi-Fi setup) ja paina OK-painiketta.