# Fejlfinding – Manuel forbindelse

# "Kunne ej oprette forbindelse til trådløs router <Se håndbog>" vises, når sikkerhedsprotokollen er WEP

1. Kontrol 1 Tjek, at den indtastede adgangskode til den trådløse router er korrekt.

2. Kontrol 2 Tjek det WEP-nøglenummer, du bruger.

   Når der anvendes WEP-nøglenummer 2, 3 eller 4, skal du skifte det WEP-nøglenummer, der er indstillet på den trådløse router, til 1 og derefter udføre den trådløse forbindelse igen.

3. Kontrol 3 Nulstil fejlen, og udfør printeropsætningen igen.

   Tryk på knappen OK.

   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

   Hvis du vil etablere en forbindelse uden at ændre indstillingerne for den trådløse router, skal du vælge et WEP-nøglenummer ved at indtaste indstillingerne for den trådløse forbindelse direkte på printeren.

   - Manuel opsætning

   Du kan få flere oplysninger om, hvordan du ændrer den trådløse routers WEP-nøglenummer, i brugervejledningen til den trådløse router, eller du kan kontakte producenten.

4. Kontrol 4 Tjek indstillingerne for den trådløs router.

   Hvis den trådløse routers DHCP-funktion er slået fra, skal du slå den til og udføre indstillinger for den trådløse forbindelse igen.

   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

5. Kontrol 5 Tjek den trådløse routers WEP-nøgle.

   Hvis du bruger en trådløs router, der automatisk opretter WEP-nøgler, skal du kontrollere den WEP-nøgle (heksadecimal), der er oprettet automatisk af den trådløse router, og derefter indtaste den på printeren.

   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

6. Kontrol 6 Tjek indstillingerne for MAC-adressefiltrering.

   Hvis MAC-adressefiltrering er aktiveret på den trådløse router, skal indstillingerne ændres, så printerens MAC-adresse accepteres.

   Hvis du vil kontrollere printerens MAC-adresse, skal du følge denne fremgangsmåde.

   1. Tryk på knappen Opsætning (Setup).
   2. Brug knappen eller til at vælge Enhedsindstillinger (Device settings), og tryk på knappen OK.
   3. Vælg LAN-indstillinger (LAN settings), og tryk på knappen OK.
   4. Vælg Udskriv LAN-info (Print LAN details), og tryk på knappen OK.
   5. Tjek MAC address of wireless LAN for at se de udskrevne LAN-oplysninger.
   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

   Når MAC-adressefiltreringen er deaktiveret på den trådløse router, skal den trådløse forbindelse konfigureres igen.

   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

   Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer eller ændrer indstillinger for den trådløse router, i vejledningen til den trådløse router eller ved at kontakte producenten.