# Märkused Wi-Fi-ühenduse kohta

- Veenduge, et arvuti ja juhtmeta ruuter (A) oleksid ühendatud. Üksikasju nende määrangute kontrollimise kohta saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.

- Juhtmeta ruuterite konfiguratsioon, ruuteri funktsioonid, seadistustoimingud ja turvamäärangud erinevad olenevalt süsteemi keskkonnast. Üksikasju saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.
- See printer ei toeta standardit IEEE802.11ac, IEEE802.11a ega IEEE802.11n (5 GHz). Veenduge, et seade toetab järgmisi protokolle: IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g või IEEE802.11b.
- Kui seadmele on valitud režiim „Ainult IEEE802.11n”, ei saa kasutada turvaprotokolle WEP ja TKIP. Valige seadmele turvaprotokoll, mis pole WEP või TKIP või valige sätte „Ainult IEEE802.11n” asemel mõni muu säte.
  Määrangu muutmise ajal keelatakse ajutiselt seadme ja juhtmeta ruuteri vaheline ühendus. Ärge jätkake selle juhendi järgmise ekraaniga enne seadistamise lõpetamist.
- Seadme büroos kasutamisel pidage nõu võrguadministraatoriga.
- Pidage meeles, et kui loote ühenduse kaitsmata võrguga, võidakse teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele avaldada.
- Printerit ei saa kasutada korraga nii juhtmega kui ka juhtmeta ühendusega. LAN-i ja USB-d saab kasutada ühel ajal.