# Οδηγός εγκατάστασης
- G6000 series -

# Σύνδεση Wi-Fi

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε έναν εκτυπωτή.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ενεργοποιηθεί προτού αρχίσετε τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης.

   Αν υπάρχει παροχή ρεύματος, η ON λυχνία (A) θα είναι αναμμένη ή θα αναβοσβήνει.

   - Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση Wi-Fi(Εμφανίζεται σε νέο παράθυρο)

   Σημαντικό

   - Αν ο εκτυπωτής εκτελεί καθαρισμό, ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης ή άλλες διαδικασίες, περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση.

2. Εάν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, πατήστε το κουμπί Στοπ (Stop) (B).

   Εάν δεν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

3. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση (Setup) (C).

4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή (D) για να επιλέξετε Ρύθμιση Wi-Fi (Wi-Fi setup) και πατήστε το κουμπί OK.