# Hibaelhárítás – Kézi csatlakoztatás –

# Megjelenik a „Nem sikerült csatl. a vez. nélk. routerhez <Lásd a kézikönyvet>” üzenet, amikor a biztonsági protokoll WPA/WPA2

1. 1. ellenőrzés Győződjön meg arról, hogy helyes a vezeték nélküli útválasztóhoz megadott jelszó.

## Ha nincs probléma a jelszóval

1. 2. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó beállításait.

   Ha ki van kapcsolva a vezeték nélküli útválasztó DHCP-funkciója, akkor kapcsolja be, és ismét adja meg a vezeték nélküli kapcsolat beállításait.

2. 3. ellenőrzés Törölje a hibaüzenetet, majd hajtsa végre újra a nyomtató beállítását.

   Nyomja meg az OK gombot.

   - A Kézi csatlakoztatás ismételt végrehajtása

3. 4. ellenőrzés Ellenőrizze a MAC-címek szűrésének beállításait.

   Ha a vezeték nélküli útválasztón engedélyezve van a MAC-címek szűrése, akkor módosítsa úgy a beállításokat, hogy a vezeték nélküli útválasztó elfogadja a nyomtató MAC-címét.

   A nyomtató MAC-címének ellenőrzéséhez hajtsa végre a következő lépéseket.

   1. Nyomja meg a Beállítások (Setup) gombot.
   2. A és a gombbal jelölje ki az Eszközbeállítások (Device settings) elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
   3. Jelölje ki a LAN-beállítások (LAN settings) elemet, és nyomja meg az OK gombot.
   4. Válassza a LAN-részl. nyomt. (Print LAN details) elemet, és nyomja meg az OK gombot.
   5. Ellenőrizze a kinyomtatott LAN-adatok MAC address of wireless LAN (A vezeték nélküli LAN MAC-címe) elemét.
   - A Kézi csatlakoztatás ismételt végrehajtása

4. 5. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó biztonsági protokolljának (titkosítási módszerének) beállításait.

   Ha a vezeték nélküli útválasztó úgy van konfigurálva, hogy csak az IEEE802.11n szabványt használja, és a titkosítás WEP-re vagy TKIP-re van állítva, akkor változtassa meg a titkosítási szabványt valamilyen, a WEP-től és a TKIP-től különböző beállításra, vagy változtassa meg a kommunikációs szabványt, majd adja meg újra a vezeték nélküli kapcsolat beállításait.

   A WEP, illetve a TKIP titkosítási szabvány beállítása esetén az IEEE802.11n nem használható kommunikációs szabványként.

   - A Kézi csatlakoztatás ismételt végrehajtása

   A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzését és módosítását a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.