# Hibaelhárítás – Kézi beállítások –

# Nem észlelhető vezeték nélküli útválasztó

1. 1. ellenőrzés Be van kapcsolva a vezeték nélküli útválasztó?

   Ha már be van kapcsolva, akkor kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be.

   Ne lépjen tovább ennek az útmutatónak a következő képernyőjére, amíg be nem kapcsolja a tápellátást. A vezeték nélküli útválasztóval létesített kapcsolat átmenetileg le lesz tiltva.

2. 2. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó nevét és jelszavát.

   Az 5 GHz-es és a 2,4 GHz-es frekvencián eltérő a vezeték nélküli útválasztók neve.

   Keresse meg a használni kívánt vezeték nélküli útválasztó nevét, majd válassza ki a nyomtató képernyőjén.

   Ellenőrizze a fentieket, és a vezeték nélküli útválasztó újbóli kereséséhez jelölje ki a Keresés újra (Search again) elemet, majd nyomja meg az OK gombot.

   - Folytassa az eljárást

## Ha a nyomtató továbbra sem észleli a vezeték nélküli útválasztót

1. 3. ellenőrzés A vezeték nélküli útválasztó és a nyomtató olyan nyílt térben van elhelyezve, ahol nincs akadálya a vezeték nélküli kommunikációnak?

2. 4. ellenőrzés A vezeték nélküli útválasztó az IEEE802.11n, az IEEE802.11g vagy az IEEE802.11b szabványt használja?

   Ellenőrizze a fentieket, és a vezeték nélküli útválasztó újbóli kereséséhez jelölje ki a Keresés újra (Search again) elemet, majd nyomja meg az OK gombot.

   - Folytassa az eljárást

3. 5. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó beállításait.

   Ha a vezeték nélküli útválasztón le van tiltva az SSID-szórás (például a „bármely” („ANY”) SSID csatlakoztatása esetén), vagy ha engedélyezve van rajta a rejtett mód, akkor engedélyezze az SSID-szórást, illetve tiltsa le a rejtett módot.

   A vezeték nélküli útválasztó újbóli kereséséhez jelölje ki a Keresés újra (Search again) elemet, majd nyomja meg az OK gombot.

   - Folytassa az eljárást

   Ha a vezeték nélküli útválasztó beállításainak módosítása nélkül szeretne kapcsolatot létesíteni, akkor válassza a Router kiválasztása (Select router) képernyő Router közv. megad. (Router direct input) elemét. Közvetlenül a nyomtatón is megadhatók a vezeték nélküli útválasztó vezeték nélküli kapcsolatának beállításai.

   - A vezeték nélküli útválasztó nevének közvetlen megadása

4. 6. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó biztonsági protokolljának (titkosítási módszerének) beállításait.

   Ha a vezeték nélküli útválasztón „WPA/WPA2 Enterprise” van beállítva, akkor módosítsa „WPA/WPA2 Personal”-ra. Ez a nyomtató nem támogatja a „WPA/WPA2 Enterprise” szabványt.

   - Ismételje meg a Kézi beállítások eljárást

   A vezeték nélküli útválasztó által használt biztonsági protokoll (titkosítási szabvány) megváltoztatásáról a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvében tájékozódhat, vagy forduljon a gyártóhoz.