# Problemen oplossen -WEP-

# 'Verbinden mislukt' wordt weergegeven

1. Controle 1 Controleer de instellingen van de draadloze router.

   Als de DHCP-functie van de draadloze router uit staat, schakelt u deze in of geeft u het IP-adres (alleen IPv4) van de printer op en voert u de instellingen van de draadloze verbinding opnieuw uit. Controleer ook of het geselecteerde WEP-sleutelnummer en het ingevoerde wachtwoord juist zijn.

## Wanneer u het IP-adres van de printer opgeeft

Geef het IP-adres van de printer als volgt op.

1. Druk op de knop Instellingen (Setup).
2. Gebruik de knop of om Apparaatinstellingen (Device settings) te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
3. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) en druk op de knop OK.
4. Selecteer Wi-Fi en druk op de knop OK.
5. Selecteer Handmatig instellen (Manual setup) en druk op de knop OK.
6. Selecteer TCP/IP-instellingen (TCP/IP settings) en druk op de knop OK.
7. Selecteer IPv4 en druk op de knop OK.
8. Druk op de knop OK.
9. Selecteer IP-adres (IP address) en druk op de knop OK.
10. Selecteer Handmatig instellen (Manual setup) en druk op de knop OK.

Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.

Wanneer u de instelling hebt voltooid, drukt u op de knop Instellingen (Setup) en configureert u vervolgens nogmaals een draadloze verbinding.

- Geef opnieuw rechtstreeks de naam van de draadloze router op

1. Controle 2 Wanneer de DHCP-functie actief is, voert u de instellingen van de draadloze verbinding direct op de draadloze router in.

   - Geef opnieuw rechtstreeks de naam van de draadloze router op

2. Controle 3 Wanneer er geen probleem met het WEP-sleutelnummer en het wachtwoord is, voert u de naam van de draadloze router direct in.

   - Geef opnieuw rechtstreeks de naam van de draadloze router op

   Raadpleeg de handleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het controleren of wijzigen van de instellingen van de draadloze router.