# Seadistusjuhend
- G6000 series -

# Püsiühendus

Häälestage printer, järgides allolevaid juhiseid.

1. Veenduge, et printer on enne juhtmeta ühenduse seadistust sisse lülitatud.

   Kui toide on sisse lülitatud, siis märgutuli Sisse (ON) (A) põleb või vilgub.

   - Märkused Wi-Fi-ühenduse kohta(Kuvatakse uues aknas)

   Tähtis!

   - Kui printer teostab puhastamist, prindipea joondamist või muid toiminguid, oodake enne seadistuse alustamist toimingu lõppemist.

2. Valige ekraan, mis kuvatakse printeri ekraanil.

- Kui ilmub vasakpoolne kuva, vaadake siia

- Kui ilmub vasakpoolne kuva, vaadake siia

- Kui ilmub mõni muu kuva, vaadake siia