# Manuell anslutning

1. Ange den trådlösa routerns namn (SSID). Textinmatningen är skiftkänslig.

   Information om hur du anger tecken och ändrar teckentyp finns i "Textinmatning" (visas i ett nytt fönster).

   Om du inte känner till den trådlösa routerns namn kan du se handboken för den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren.

2. När inmatningen är klar kontrollerar du att den trådlösa routerns namn (SSID) är korrekt. Tryck sedan på OK-knappen och håll in den i minst två sekunder.

3. Välj Ja (Yes) och tryck på OK.

4. Ange lösenordet. Textinmatningen är skiftkänslig.

   Information om hur du anger tecken och ändrar teckentyp finns i "Textinmatning" (visas i ett nytt fönster).

   Om du inte känner till lösenordet till den trådlösa routern kan du se handboken för den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren.

   Om "Ansluten (Connected)" visas behövs det inget lösenord för nätverket. Fortsätt från steg 7.

5. När inmatningen är klar håller du in OK-knappen i minst två sekunder.

6. Välj Ja (Yes) och tryck på OK.

7. När nedanstående skärm visas trycker du på OK.

   Se "Felsöka" om en annan skärm visas.

8. Tryck på knappen KOPIERA (COPY) (A).

   Konfigurationen av nätverksanslutningen är nu färdig.

9. Gå tillbaka till programvaran och fortsätt med installationen.

   Klicka på i aktivitetsfältet (taskbar) och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta med konfigurationen.