# Dépannage -Connexion manuelle-

# « Echec de la connexion au routeur sans fil <Cf. manuel> » s'affiche lorsque le protocole de sécurité est WPA/WPA2

1. Contrôle 1 Vérifiez que le mot de passe entré pour le routeur sans fil est correct.

## Si vous ne rencontrez pas de problème au niveau du mot de passe

1. Contrôle 2 Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

   Si la fonction DHCP du routeur sans fil est désactivée, activez-la et reconfigurez les paramètres de connexion sans fil.

2. Contrôle 3 Réinitialisez l'erreur, puis procéder à une nouvelle configuration de l'imprimante.

   Appuyez sur le bouton OK.

   - Entrer directement le nom du routeur sans fil à nouveau

3. Contrôle 4 Vérifiez les paramètres de filtrage d'adresse MAC.

   Si le filtrage d'adresse MAC est activé sur le routeur sans fil, modifiez les paramètres de façon que l'adresse MAC de l'imprimante soit acceptée.

   Pour vérifier l'adresse MAC de l'imprimante, suivez la procédure ci-dessous.

   1. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).
   2. Utilisez le bouton ou pour sélectionner Param. périphérique et appuyez sur le bouton OK.
   3. Sélectionnez Paramètres réseau et appuyez sur le bouton OK.
   4. Sélectionnez Imp. info. param rés. et appuyez sur le bouton OK.
   5. Vérifiez l'MAC address of wireless LAN de la version imprimée des informations sur les paramètres réseau.
   - Entrer directement le nom du routeur sans fil à nouveau

4. Contrôle 5 Vérifiez les paramètres du protocole de sécurité du routeur sans fil (protocole de cryptage).

   Si le routeur sans fil est configuré pour communiquer uniquement selon la norme IEEE802.11n et si le cryptage est défini sur WEP ou TKIP, choisissez une norme de cryptage autre que WEP et TKIP, ou changez le protocole de transmission, puis reconfigurez les paramètres de connexion sans fil.

   Si la norme de cryptage est définie sur WEP ou TKIP, il n'est pas possible d'utiliser IEEE802.11n comme protocole de transmission.

   - Entrer directement le nom du routeur sans fil à nouveau

   Pour plus d'informations sur les procédures de vérification ou de modification des paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.