# Manuaal. asetukset -WEP-

1. Valitse WEP-avaimen numero ja paina OK-painiketta.

2. Kirjoita salasana. Tekstin syötössä kirjainkoko on merkitsevä.

   Jos haluat lisätietoja merkkien syöttämisestä ja merkkityypin vaihtamisesta, katso kohtaa "Tekstin syöttö" (näkyy uudessa ikkunassa).

   Jos et tiedä langattoman reitittimen salasanaa, saat lisätietoja reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai reitittimen valmistajalta.

3. Syöttämisen jälkeen pidä OK-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia.

4. Valitse Kyllä (Yes) ja paina OK-painiketta.

5. Kun alla kuvattu näyttö tulee näkyviin, paina OK-painiketta.

   Jos jokin muu näyttö avautuu, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys".

6. Paina KOPIO (COPY) -painiketta (A).

   Verkkoyhteyden asennus on valmis.

7. Palaa sovellukseen ja jatka asennusta.

   Valitse tehtäväpalkista (taskbar) ja jatka sitten asennusta noudattamalla tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.