# Huomautuksia langallisesta yhteydestä

- Varmista, että tietokone ja reititin (A) ovat kytkettyinä. Katso reitittimen käyttöoppaasta lisätietoja näiden asetusten tarkistamisesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.

- Verkkolaitteen kokoonpano, reitittimen toiminnot, asennustoiminnot ja suojausasetukset vaihtelevat järjestelmäympäristön mukaan. Katso lisätietoja verkkolaitteen käyttöohjeesta tai ota yhteyttä verkkolaitteen valmistajaan.
- Toimistoympäristössä ota yhteyttä verkonvalvojaan.
- Huomaa, että jos muodostat yhteyden suojaamattomaan verkkoon, on olemassa vaara, että henkilökohtaisia tietoja joutuu ulkopuolisten tietoon.
- Tulostinta ei voi yhdistää samanaikaisesti langattoman ja langallisen yhteyden kautta. Kiinteää LAN-yhteyttä ja USB:-yhteyttä ei voi käyttää samaan aikaan.
- Jos käytössä on reititin, kytke tulostin ja tietokone LAN-verkon puolelle (samaan verkkosegmenttiin).