# Kablad anslutning

1. Tryck på knappen Stopp (Stop) (A).

2. Välj Kablat LAN (Wired LAN) och tryck på OK.

3. Välj Ja (Yes) och tryck på OK.

4. Du behöver en Ethernetkabel (säljs separat).

5. Ta bort locket (B) från porten på skrivarens vänstra baksida.

6. Anslut skrivaren till en nätverksenhet (router osv.) med en Ethernetkabel (C).

   Anslut den inte till någon annan port.

7. Tryck på OK.

8. Tryck på OK.

9. Gå tillbaka till programvaran och fortsätt med installationen.

   Klicka på i aktivitetsfältet (taskbar) och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta med konfigurationen.