# Hibaelhárítás – WEP –

# Megjelenik a „Sikertelen csatlakozás” üzenet

1. 1. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó beállításait.

   Ha ki van kapcsolva a vezeték nélküli útválasztó DHCP-funkciója, akkor kapcsolja be, vagy adja meg a nyomtató IP-címét (csak az IPv4-címet), és ismét adja meg a vezeték nélküli kapcsolat beállításait. Ellenőrizze azt is, hogy helyes-e a kiválasztott WEP-kulcsszám és a megadott jelszó.

## A nyomtató IP-címének megadásakor

Adja meg a nyomtató IP-címét a következők szerint.

1. Nyomja meg a Beállítások (Setup) gombot.
2. A és a gombbal jelölje ki az Eszközbeállítások (Device settings) elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Jelölje ki a LAN-beállítások (LAN settings) elemet, és nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza a Wi-Fi elemet, és nyomja meg az OK gombot.
5. Válassza a Kézi beállítások (Manual setup) elemet, és nyomja meg az OK gombot.
6. Válassza a TCP/IP-beállítások (TCP/IP settings) elemet, és nyomja meg az OK gombot.
7. Válassza az IPv4 elemet, és nyomja meg az OK gombot.
8. Nyomja meg az OK gombot.
9. Válassza az IP-cím (IP address) elemet, és nyomja meg az OK gombot.
10. Válassza a Kézi beállítások (Manual setup) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

Folytassa a beállítást a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

A beállítás befejezésekor nyomja meg a Beállítások (Setup) gombot, majd ismét adja meg a vezeték nélküli kapcsolat beállításait.

- A vezeték nélküli útválasztó nevének ismételt közvetlen megadása

1. 2. ellenőrzés Ha aktív a DHCP-funkció, akkor közvetlenül a vezeték nélküli útválasztón adja meg a vezeték nélküli kapcsolat beállításait.

   - A vezeték nélküli útválasztó nevének ismételt közvetlen megadása

2. 3. ellenőrzés Ha nincs probléma se a WEP-kulcsszámmal, se a jelszóval, akkor közvetlenül adja meg a vezeték nélküli útválasztó nevét.

   - A vezeték nélküli útválasztó nevének ismételt közvetlen megadása

   A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzését és módosítását a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.