# Søke feil – Manuelt oppsett –

# Trådløs ruter ikke funnet

1. Kontroll 1 Er den trådløse ruteren slått på?

   Hvis den allerede er slått på, slår du den av. Deretter slår du den på igjen.

   Ikke gå videre til neste veiledningsskjermbilde før strømmen er slått på. Tilkoblingen til den trådløse ruteren blir midlertidig deaktivert.

2. Kontroll 2 Kontroller navnet til ruteren og passordet til den trådløse ruteren.

   Navnene på trådløse rutere er forskjellige i henholdsvis 5 GHz- og 2,4 GHz-frekvensbåndet.

   Finn navnet på den trådløse ruteren du ønsker å bruke, og velg det i skriver-skjermbildet.

   Kontroller det ovenstående, velg Søk på nytt (Search again) og trykk deretter på OK-knappen for å søke etter den trådløse ruteren på nytt.

   - Gå tilbake til fremgangsmåten

## Hvis den trådløse ruteren fortsatt ikke blir funnet

1. Kontroll 3 Er den trådløse ruteren og skriveren installert på et åpent sted der trådløs kommunikasjon er mulig?

2. Kontroll 4 Bruker den trådløse ruteren IEEE802.11n, IEEE802.11g eller IEEE802.11b?

   Kontroller det ovenstående, velg Søk på nytt (Search again) og trykk deretter på OK-knappen for å søke etter den trådløse ruteren på nytt.

   - Gå tilbake til fremgangsmåten

3. Kontroll 5 Kontroller innstillingene til den trådløse ruteren.

   Hvis SSID-kringkasting (f.eks. tilkobling via "HVILKEN SOM HELST" SSID) er deaktivert eller skjult modus er aktivert på ruteren, må du aktivere SSID-kringkasting eller deaktivere skjult modus.

   Velg Søk på nytt (Search again) og trykk deretter på OK-knappen for å søke etter den trådløse ruteren på nytt.

   - Gå tilbake til fremgangsmåten

   Hvis du oppretter en tilkobling uten å endre innstillingene for den trådløse ruteren, velger du Angi ruter direkte (Router direct input) på Velg ruter (Select router)-skjermen. Innstillinger for trådløs ruter for trådløs tilkobling kan angis direkte på skriveren.

   - Angi navnet på den trådløse ruteren direkte

4. Kontroll 6 Kontroller innstillingene for sikkerhetsprotokoll på den trådløse ruteren (krypteringsmetode).

   Hvis "WPA/WPA2 Bedrift" er angitt, endrer du det til "WPA/WPA2 Personlig" på trådløs ruter. Denne skriveren støtter ikke "WPA/WPA2 Enterprise".

   - Utfør Manuelt oppsett på nytt

   Du finner mer informasjon om hvordan du kan endre sikkerhetsprotokollen (krypteringsstandarden) til den trådløse ruteren i brukerveiledningen som fulgte med ruteren, eller du kan kontakte produsenten.