# การเชื่อมต่อแบบมีสาย

1. กดปุ่ม หยุด(Stop) (A)

2. เลือก Wired LAN และกดปุ่ม OK

3. เลือก Yes และกดปุ่ม OK

4. คุณจะต้องการสายอีเทอร์เน็ต (ขายแยกต่างหาก)

5. เอาแค็ป (B) ออกจากพอร์ตซึ่งอยู่ทางซ้ายของด้านหลังเครื่องพิมพ์

6. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เครือข่าย (เราเตอร์ ฯลฯ) โดยใช้สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต (C)

   อย่าเชื่อมต่อกับพอร์ตอื่น

7. กดปุ่ม OK

8. กดปุ่ม OK

9. กลับไปที่แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์และดำเนินการติดตั้ง

   คลิก ใน แถบงาน(taskbar) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่า