# Rješavanje problema -Ručno povezivanje-

# Prikazuje se poruka "Povezivanje s bežičnim usmjerivačem nije uspjelo. <Pogledajte priručnik>" ako je sigurnosni protokol WPA/WPA2

1. 1. provjera Provjerite je li za bežični usmjerivač unesena ispravna lozinka.

## Ako nema problema s lozinkom

1. 2. provjera Provjerite postavke bežičnog usmjerivača.

   Ako je funkcija DHCP bežičnog usmjerivača isključena, uključite je i ponovo odredite postavke bežične veze.

2. 3. provjera Poništite pogrešku, a zatim ponovite postavljanje pisača.

   Pritisnite gumb U redu (OK).

   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

3. 4. provjera Provjerite postavke filtriranja MAC adrese.

   Ako je filtriranje MAC adrese na bežičnom usmjerniku omogućeno, promijenite postavke da biste prihvatili MAC adresu pisača.

   Za provjeru MAC adrese pisača slijedite ove korake.

   1. Pritisnite tipku Postava (Setup).
   2. S pomoću gumba ili odaberite Postavke uređaja (Device settings) i pritisnite gumb U redu (OK).
   3. Odaberite Postavke za LAN (LAN settings) i pritisnite gumb U redu (OK).
   4. Odaberite Ispis pojed. o LAN-u (Print LAN details) i pritisnite gumb U redu (OK).
   5. Provjerite MAC address of wireless LAN ispisanih pojedinosti LAN-a.
   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

4. 5. provjera Provjerite postavke sigurnosnog protokola bežičnog usmjerivača (način šifriranja).

   Ako je postavljeno da bežični usmjernik komunicira samo putem standarda IEEE802.11n i šifriranje je postavljeno na WEP ili TKIP, promijenite standard šifriranja u drugačiji od WEP i TKIP ili promijenite standard komunikacije, a zatim ponovite postavke bežične veze.

   Ako je standard šifriranja postavljen na WEP ili TKIP, standard IEEE802.11n se ne može koristiti kao komunikacijski standard.

   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

   Za pojedinosti o provjeri ili promjeni postavki bežičnog usmjerivača pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača ili se obratite proizvođaču.