# Koneksi manual

1. Masukkan nama perute nirkabel (SSID). Teks yang dimasukkan sensitif terhadap huruf besar dan kecil.

   Untuk cara memasukkan karakter dan cara mengubah tipe karakter, lihat "Pemasukan Teks" (muncul pada jendela baru).

   Jika Anda tidak tahu nama perute nirkabel Anda, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.

2. Setelah memasukkan, periksa apakah nama perute nirkabel (SSID) sudah benar, kemudian tekan dan tahan tombol OK selama setidaknya dua detik.

3. Pilih Ya(Yes) dan tekan tombol OK.

4. Masukkan kata sandi. Teks yang dimasukkan sensitif terhadap huruf besar dan kecil.

   Untuk cara memasukkan karakter dan cara mengubah tipe karakter, lihat "Pemasukan Teks" (muncul pada jendela baru).

   Jika Anda tidak tahu kata sandi untuk perute nirkabel Anda, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.

   Jika "Tersambung(Connected)" muncul, jaringan tidak memerlukan kata sandi. Lanjutkan dari langkah 7.

5. Setelah memasukkan, tekan dan tahan tombol OK selama setidaknya dua detik.

6. Pilih Ya(Yes) dan tekan tombol OK.

7. Ketika layar di bawah ini muncul, tekan tombol OK.

   Jika layar yang berbeda muncul, lihat "Penyelesaian Masalah".

8. Tekan tombol SALIN(COPY) (A).

   Pengesetan koneksi jaringan telah selesai.

9. Kembali ke perangkat lunak aplikasi dan lanjutkan instalasi.

   Klik dalam taskbar, ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.