# Hướng dẫn cài đặt
- G6000 series -

# Kết nối trực tiếp

Thực hiện theo quy trình dưới đây để thiết lập máy in.

1. Bảo đảm đã bật máy in trước khi bắt đầu thiết lập kết nối không dây.

   Nếu nguồn đã bật, đèn BẬT(ON) (A) sẽ phát sáng hoặc nhấp nháy.

   - Lưu ý về Kết nối Wi-Fi(Xuất hiện trong cửa sổ mới)

   Quan trọng

   - Nếu máy in đang thực hiện làm sạch, căn chỉnh đầu in, hoặc các quy trình khác, vui lòng đợi quy trình kết thúc trước khi bắt đầu thiết lập.

2. Chọn màn hình hiển thị trên màn hình của máy in.

- Khi màn hình bên trái xuất hiện, vui lòng xem tại đây

- Khi màn hình bên trái xuất hiện, vui lòng xem tại đây

- Nếu một màn hình khác xuất hiện, hãy xem ở đây