# Søke feil – Deaktiver –

# "Tilkobling til den trådløse ruteren mislyktes <Se veiledning>" vises

1. Kontroll 1 Er den trådløse ruteren slått på?

   Hvis den allerede er slått på, slår du den av. Deretter slår du den på igjen.

   Ikke gå videre til neste veiledningsskjermbilde før strømmen er slått på. Tilkoblingen til den trådløse ruteren blir midlertidig deaktivert.

2. Kontroll 2 Tilbakestill feilen og utfør oppsettet av skriveren på nytt.

   Trykk på OK-knappen.

   - Utfør Manuelt oppsett på nytt

   Gå til målet for koblingen, og fortsett fra trinn 5.