# Tõrkeotsing -Käsitsi häälestamine-

# Juhtmeta ruuterit ei tuvastatud

1. Kontroll 1 Kas juhtmeta ruuter on sisse lülitatud?

   Kui see on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ja uuesti sisse.

   Ärge jätkake selle juhendi järgmise ekraaniga enne toite sisselülitamist. Ühendus juhtmeta ruuteriga on ajutiselt keelatud.

2. Kontroll 2 Kontrollige juhtmeta ruuteri nime ja juhtmeta ruuteri parooli.

   Juhtmeta ruuterite nimed erinevad 5 GHz ja 2,4 GHz sageduse vahel.

   Leidke soovitava juhtmeta ruuteri nimi ja seejärel valige see printeri ekraanil.

   Kontrollige ülaltoodut, valige Otsi uuesti (Search again) ja seejärel vajutage juhtmeta ruuteri uuesti otsimiseks nuppu OK.

   - Naase toimingu juurde

## Kui juhtmeta ruuterit ei tuvastata endiselt

1. Kontroll 3 Kas juhtmeta ruuter ja printer on paigaldatud avatud ruumi, kus juhtmeta side on võimalik?

2. Kontroll 4 Kas juhtmeta ruuter töötab standardiga IEEE802.11n, IEEE802.11g või IEEE802.11b?

   Kontrollige ülaltoodut, valige Otsi uuesti (Search again) ja seejärel vajutage juhtmeta ruuteri uuesti otsimiseks nuppu OK.

   - Naase toimingu juurde

3. Kontroll 5 Kontrollige juhtmeta ruuteri määranguid.

   Kui SSID edastamine (nt ühendus „MIS TAHES”) on keelatud või juhtmeta ruuteris on lubatud salarežiim, lubage SSID edastamine või keelake salarežiim.

   Valige Otsi uuesti (Search again) ja seejärel vajutage juhtmeta ruuteri uuesti otsimiseks nuppu OK.

   - Naase toimingu juurde

   Kui soovite ühenduse luua juhtmeta ruuteri määranguid muutmata, tehke kuval Valige ruuter (Select router) valik Ruuteri otsesisest. (Router direct input) Juhtmeta ruuteri juhtmeta ühenduse määrangud saate sisestada otse printerisse.

   - Juhtmeta ruuteri nime otse sisestamine

4. Kontroll 6 Kontrollige juhtmeta ruuteri turvaprotokolli (krüptimismeetodi) sätteid.

   Kui seadistus on „WPA/WPA2 Enterprise“, asendage see juhtmeta ruuteris seadistusega „WPA/WPA2 Personal“. See printer ei toeta valikut WPA/WPA2 Enterprise.

   - Uuesti käsitsi häälestamine

   Üksikasju juhtmeta ruuteri kasutatava turvaprotokolli (krüptimisstandardi) vahetamise kohta saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.